{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["dekoracija i iluminacija"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"dekoracija i iluminacija","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,5],[3,1,3,5]]}
["PREDMET: TROŠKOVNIK - Oprema za dekoraciju i iluminaciju;                                              ev.br.:41-03-24-JN   "]
[]
["R.B.","OPIS ","J.M.","KOL.","JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)","UKUPNA CIJENA U KN (bez PDV-a)"]
[null,"Dobava i isporuka dekorativnih elemenata za advent\nfcco  Grad Crikvenica"]
["1.","3D samostojeći motiv jelena u skoku, visine 2m, duljine 2,30m, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, težine max 30kg, napon 230V, max 90W, minimalno 1.100 LED dioda tople bijele boje, IP44. Aluminijske konstrukcije, s pripadajućom opremom za učvršćivanje na podlogu.","kom",2]
["2.","3D samostojeći motiv saonica visine 1,2m, širine 1,2m i duljine 2,3m, dozvoljeno odstupanje +/-5%, težine max 85kg, napon 24V, max 80W, tople zlatne boje i prožete LED toplim svjetlom, sa sjedištem širine za dvije osobe na koje je moguće sjesti, te dvije svjetiljke na prednjem dijelu. Bočne stranice ukrašene motivima sniježnih pahulja. Min 1.100 LED dioda tople bijele boje, IP44, aluminijske konstrukcije.","kom ",1]
["3.","3D samostojeći motiv Orašara u crvenoj uniformi s plavim hlačama i kapom, sa zvijezdom na kapi, sa zlatnim reverima, na postolju. Visine 2,30m, širine 0,65m i dubine 0,60m, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, težine max. 25kg, napon 24V, max 25W. Prožet LED diodama, min. 1.000 LED dioda, IP44. Aluminijske konstrukcije, obložen tapetom. S odgovarajućom opremom za učvršćivanje na podlogu.","kom",1]
["4.","3D samostojeći motiv poklona s poklon trakom i mašnom na vrhu, koji se sastoji od dva paralelna 2D poklona. Visina 1,5m, širina 1,10m, dubina 0,60m, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, težine max. 20kg. Napon 24V, max 40W. Poklon traka i mašna u zlatnoj boji, poklon prožet s minimalno 1.000 LED dioda tople bijele boje. IP44. Aluminijske konstrukcije i s pripadajućom opremom za učvršćivanje na podlogu.","kom",1]
["5.","3D samostojeći motiv poklona s poklon trakom i mašnom na vrhu, koji se sastoji od dva paralelna 2D poklona. Visina 3,00m, širina 2,20m, dubina 0,80m, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, težine max. 50kg. Napon 24V, max 100W. Poklon traka i mašna u zlatnoj boji, poklon prožet s minimalno 2.400 LED dioda tople bijele boje. IP44. Aluminijske konstrukcije i s pripadajućom opremom za učvršćivanje na podlogu.","kom",1]
["6.","3D samostojeći motiv prozračne božićne kugle hladno bijele boje, lagano nagnute u stranu, ispunjene manjim kuglicama raznih veličina na dnu. Velika vanjska kugla uzdužno prožeta LED diodama hladne bijele boje. Visina 2,50m, širina i dubina 2,50m, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, težina max 55kg. Napon 24V, max 65W. S pripadajućom opremom za učvršćivanje na zemljanu podlogu.","kom",1]
["7.","Viseći 3D buket zlatne boje, u obliku ježinca, promjera 0,80m, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, težine max 4,5kg. Napon 24V, max 20W, s pripadajućim pretvaračem struje. Min 500 LED dioda, bleskajući efekt, IP55.","kom",2]
["8.","3D vijenac od zelene girlande prožet LED diodama tople bijele boje, promjera 1m, dubine 0,30m, dozvoljeno odstupanje +/-5%, težine max 5kg, s dvije prihvatne točke za vješanje. Napon 230V, max 10W, minimalno 90 LED dioda, IP55, aluminijska konstrukcija.","kom",1]
[null,null,null,null,"UKUPNO"]
[null,null,null,null,"PDV 25%"]
[null,null,null,null,"SVEUKUPNO"]