{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Održavanje licenci i sustava ko"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Održavanje licenci i sustava ko","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,3,5],[6,0,6,5]]}
[null,"Prilog 5. "]
[]
[" Predmet: Troškovnik - Održavanje licenci i sustava komunalnog fotonadzora; ev.br. 28-03-26-JN"]
[]
[]
["R.B.","OPIS ","J.M.","KOL.","JEDINIČNA CIJENA € (bez PDV-a)","UKUPNA CIJENA U € (bez PDV-a)"]
["Održavanje 50 aktivnih uređaja na području Grada Crikvenice ( Jadranovo, Dramalj, Crikvenica, Selce). Stavka 1 i Stavka 2 plaćaju se putem mjesečnih situacija, dok se ostale stavka naplaćuju po dostavi potvrde o izvršenoj ugradnji. "]
["1.","Održavanje licenci autonomnog sustava detekcije nepropisnog odlaganja otpada koji uključuje Cloud korisnički dojavni centar, korisnička i operativna podrška u trajanju od 12 mjeseci. Redovno licenciranje uređaja za period od 12 mjeseci (za ukupan broj autonomnih senzora i komunikacijskih jedinica). Neograničen broj korisničkih pristupa. ","kpl",1]
["2.","Održavanje komunikacije u trajanju od 12 mjeseci - GSM kartica , mjesečni podatkovni promet 10GB (3G maksimalna dostupna brzina do 42 Mbps/11Mbps; 4G maksimalna dostupna brzina do 150Mbps/50Mbps) ","kpl",1]
["3.","Baterija sa međukonektorom za spajanje solarnog panela, sa komunikacijskom jedinicom ili detektorom.\nNapon: 3,7V\nKapacitet: 10,2 Ah\nŽivotni vijek: do 400 dana čekanja/ do 50 000 događaja\nVrijeme do punjenja: 7-12 sati (ovisno o vrsti punjenja) U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.","kom",40]
["4.","Zamjenska baterija za komunikacijsku jedinicu / autonomni senzor.\nNapon: 3,7V\nKapacitet: 10,2 Ah\nŽivotni vijek: do 400 dana čekanja/ do 50 000 događaja\nVrijeme do punjenja: 7-12 sati (ovisno o vrsti punjenja) U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.","kom",40]
["5.","Zglobni nosač za montažu komunikacijske jedinice / autonomnog senzora kompatibilan sa sustavom. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.","kom",30]
["6.","Solarni spojni kabel 1m kompatibilan sa sustavom. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.","kom",30]
["7.","Solarni panel sa konverterom za punjenje baterija u detektoru, komunikacijskoj jedinici ili sireni za povećanje vremena autonomnog rada. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.","kom",15]
["8.","Nosač za montažu solarnog panela. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.","kom",15]
[null,null,null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,null,null,"PDV 25%"]
[null,null,null,null,"SVEUKUPNO:"]